**Morfologisch overzicht Koffiezetapparaat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probleemstelling | Oplossing 1 | Oplossing 2 | Oplossing 3 |
| Temperatuurbestendig | Temperatuurbestendig materialen | Coatings | Warmtegeleidend materialen |
| Stevigheid | Welke materialen koop je als je klant duurzaamheid belangrijk vindt? –  Bouwmaat adviseertSterke materialen gebruiken | Sterke verbindingstechnieken | Sterke constructies |
| Het moet goed in balans staan | Poten |  Balk (meetkunde) - WikipediaGrote oppervlakte |  Plastic Die Klemmen Voor Het Vastklemmen Van Punten Worden Gebruikt Op Wit  Worden Geïsoleerd Stock Foto - Image of nylon, machinist: 73467514Vastklemmen |
| Vormgeving | Vierkant | Rechthoekig | Cirkel |
| Watervervoer | Watertank | Kraan Hario V60-02 Koffie Server | Kannetje  |
| Cup gaten maken | HendelKrups Nespresso Inissia hendel van brouwunit voor XN10xx serie - MS-623614 | Knop  | Handvat KitchenAid espressomachines | Nespresso |